Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

frombork.samorzady.pl


Frombork: Wykonanie remontów kotłów K1 i K2 będących na wyposażeniu miejskiej kotłowni na biomasę we Fromborku
Numer ogłoszenia: 123367 - 2013; data zamieszczenia: 25.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy , ul. Młynarska 5 A, 14-530 Frombork, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 2440660, faks 55 2440661.

· Adres strony internetowej zamawiającego: frombork.samorzady.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontów kotłów K1 i K2 będących na wyposażeniu miejskiej kotłowni na biomasę we Fromborku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.OPIS zakresu robót remontowych kotłów co. K1 i K2 będących na wyposażeniu miejskiej kotłowni na biomasę we Fromborku . KOD: CPV 45331000-6 - Instalowanie Urządzeń Grzewczych, Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych oraz 45331110-0 - Instalowanie Kotłów. a) Kocioł K1 - Remont sklepienia łukowego i ścian bocznych paleniska w tym kotle . b) Kocioł K2 -Remont części ciśnieniowej kotła K2 w zakresie wymiany dolnego i górnego ciągu płomieniówek i den sitowych oraz wymiana lewej przedniej i prawej przedniej rury łączącej wymiennik ciepła z płaszczem wodnym komory paleniskowej. c) wymiana fotokomórki pod szarpaczem kotła K3. 1.1. OPIS szczegółowy robót remontowych kotłów co. 1.1.1. Przedmiar robót kotła K I - demontaż istniejących sklepień ścian bocznych tylnej i przedniej: a) sklepienie górne L = 3150 mm, szer. 1800 mm, grub. 120-300 mm, b) sklepienie dolne L = 2830 mm, szer. 1700 mm, grub. 120 mm, c)ściany boczne L = 3820 mm, wys. 1550 mm, grub. 120-200 mm - 2 szt, d)ściana przednia wys. 1450 mm, szer. 1560 mm grub. 120 mm, e)ściana tylna wys. 1450 mm, szer. 1560 mm, grub. 120 mm, - uzupełnienie zbrojenia z prętów St3s, - wykonanie siatki zbrojącej sklepienia górnego, - wykonanie szalunków: sklepienia górnego, ścian bocznych, ściany tylnej i przedniej, -wykonanie wymurówek przy użyciu mieszanki betonu ogniotrwałego wysokoglinowego, max. temperatura pracy 1500 °C, zawartość w mieszance betonowej AL2o3 minimum 50%, zagęszczenie prowadzić metodą wibracji zanurzeniowej, - wykonanie sklepienia dolnego metodą murowania klinów stojących, - suszenie i wygrzewania wymurówki kotła. Wymurówka kotła powinna charakteryzować się dużą temperaturą do 1500 °C oraz odpornością na skoki termiczne. 1.1.2 Przedmiar robót remontowych kotła K2 - zebranie danych o stanie technicznym kotła, - opracowanie dokumentacji remontowej kotła wg zaleceń Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Gdańsku, - uzgodnienie technologii naprawy kotła z Urzędem Dozoru Technicznego Oddział w Gdańsku, - opracowanie dokumentacji poodbiorowej dla Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Gdańsku, - wykonanie badań laboratoryjnych kotła, - demontaż płomieniówek górnego ciągu - 68 szt., Dn 60,3 x 3,6 x 4095 mm, - demontaż płomieniówek dolnego ciągu -111 szt., Dn 60,3 x 3,6 x 3192 mm, - demontaż prawej i lewej przedniej rury łączącej wymiennik ciepła z płaszczem wodnym komory paleniskowej - 2 szt., Dn 114,3 x 3,6 x 813 mm, - demontaż dna sitowego przedniego, - demontaż dna sitowego tylnego, - demontaż dna sitowego dolnego ciągu wymiennika, - wykonanie nowych płomieniówek górnego ciągu - 68 szt., Dn 60,3 x 3,6 x 4095 mm, rura kotłowa K10 wg PN-85/H-74252, - wykonanie nowych płomieniówek dolnego ciągu - 111 szt., Dn 60,3 x 3,6 x 3192 mm, rura kotłowa K10 wg PN-85/H-74252, - demontaż fragmentu górnego stropu wymurówki w obrębie nawrotu spalin o wymiarach: szerokość 1550 mm, głębokość 900 mm, grubość 120-300 mm, - wykonanie dna sitowego ściany przedniej z blachy ST 41K o grubości 8 mm, o wymiarach 2226 x 1880 mm - 1 szt., ze 179 otworami Dn 61 + 0,3 i otworami technologicznymi Dn 24, Dn 50, Dn 223, - wykonanie dna sitowego ściany tylnej z blachy ST 41K o grubości 8 mm, o wymiarach 2226 x 1980 mm - 1 szt., z 68 otworami Dn 61 + 0,3 i otworami technologicznymi Dn 24 oraz dwoma otworami 100 x 150 mm, - wykonanie dna sitowego wymiennika ciepła przy nawrocie z blachy ST 41K o grubości 8 mm, o wymiarach 1411 x 805 -1 szt., z otworami Dn 61 + 0,3 -111 szt., - montaż den sitowych jak wyżej - 3 szt., - spawanie rur płomieniówkowych -179 szt. do den sitowych, - docięcie rur stalowych kotłowych Dn 114,3 x 3,6 x 812 mm K10 - 2 szt. z wymaganymi ukosami pod kątem 45 stopni i 25 stopni, - wspawanie w/w rur do ścian wymiennika i płaszcza wodnego w miejscach uprzednio zdemontowanych, - ewentualne uzupełnienie wymurówki w obrębie wymienionych 2 szt. rur Dn 114,3 x 3,6 x 812 , - wykonanie badań ultradźwiękowych na połączeniach ścian sitowych (szt.3) z płaszczem - na nieobecność rozwarstwień, - wykonanie próby wodnej po remoncie kotła, - wykonanie zdemontowanego wcześniej fragmentu górnego stropu wymurówki w obrębie nawrotu spalin o wymiarach: szerokość 1550 mm, głębokość 900 mm, grubość 120-300 mm., - dokonanie obioru kotła po dokonanym powyżej remoncie przez Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Gdańsku. 1.1.3. Przedmiar robót dotyczący wymiany fotokomórki pod szarpaczem kotła K3 - dostawa kompletu fotokomórek: LT- 1 sztuk, RT - 1 sztuk, - montaż i uruchomienie..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.10.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia

· III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

· aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

· aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

· aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

· nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

· inne dokumenty 

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W szczególności wykonawca musi spełniać następujące warunki: 1) Udokumentuje wykonanie w ciągu ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy od tego okresu, co najmniej 2 zrealizowanych zamówień w zakresie remontów lub budowy kotłów c.o. na słomę o mocy nie mniejszej niż 2 MW każdy oraz wartości zamówienia wynoszącej co najmniej 50.000,00 netto. 2) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2 b pzp). Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, które części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów lub oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia. Niespełnienie warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty; 1) Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór załączono do niniejszej specyfikacji. 2) Załącznik nr 4: Wykaz robót remontowych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzania działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości nie mniejszej niż 50.000,00 złotych netto oraz daty i miejsca ich wykonania wraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem minimalnie wykonawstwo dwóch usług związanych z remontem lub budową kotłów co na słomę , zgodnych z warunkiem. 3) W przypadku wykazania doświadczenia, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do wykazu , o którym mowa w ust. 1 pkt.2 załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia tego doświadczenia wystawione przez podmiot udostępniający. 5)wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w rozdz. VI ust 2 pkt 1), 2), 3) i 4) W przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę jak i na każdego ze wspólników. W celu potwierdzenia, że oferowana usługa odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego, Wykonawca oświadcza, że złoży certyfikaty na zamontowane w piecach materiały i urządzenia . Zamawiający żąda kserokopii tych certyfikatów poświadczonych za zgodność z oryginałem. Certyfikaty te winny dotyczyć wszystkich oferowanych materiałów i urządzeń będących przedmiotem zamontowania w piecach co. Ponadto Wykonawca składa następujące dokumenty: 1)Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, którego wzorzec jest załączony do niniejszej specyfikacji, 2)Załącznik nr 1: Cena oferty , sporządzony zgodnie z wzorem załączonym do niniejszej specyfikacji. 3)Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia zgodnie załączonym przedmiarem. 4)Wzór umowy, który po podpisaniu winien być załączony do materiałów przetargowych. Dokumenty, o których mowa w rozdz. VI ust.2 pkt. 2), 3), 4), ust 1 pkt. 2) (dot. referencji) i ust. 3 mogą być przedłożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: frombork.samorzady.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy we Fromborku ul. Młynarska 5 a, 14-530 Frombork, pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy we Fromborku ul. Młynarska 5 a, 14-530 Frombork, pokój nr 1 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Inspektor ds. gospodarki lokalami, 

              gruntami i rolnictwa 

             /-/ Bogdan Szczyrba

